ROXTON V 1.0.0.10
  
Системные требования: Персональный компьютер с предустановленной операционной системой Windows7, Windows8, Windows10

Порядок установки программного обеспечения ROXTON 8000.

1. Запустить Setup_SoftRoxton8000.exe.
2. Следуя инструкциям Мастера Установки установить программу Roxton 8000 на свой компьютер.
3. Запустить программу Roxton 8000 (если она не запустилась автоматически по окончанию установки).
4. Подключить блок RS-8108 через USB кабель согласно инструкции к блоку RS-8108.
5. Установить драйвера CDM v2.12.12 WHQL Certified
6. Перезагрузите компьютер.
7. Инструкция по настройке и использованию программного обеспечения ROXTON 8000 находится во вкладке помощь.

Адрес техподдержки компании "ROXTON":

www.roxton.ru
ROXTON
Адрес офиса: г. Москва, Остаповский проезд, д.5.
Телефон: (495) 984-90-06 (многоканальный)
e-mail: info@roxton.ru
